**П А М ЯТ К А**

**ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**

 **ПОЖАР** – это всегда беда! Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара. Вот несколько самых простых советов, которые помогут Вам в сложной ситуации.

***Главное правило – никогда не паниковать!!!***

**Основные требования пожарной безопасности:**

1. **По территории**

- территория, прилегающая к жилым домам, постоянно должна содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора и материалов;

- запрещается в летний пожароопасный период ввозить сено на территорию населенного пункта;

При завозе сена в осенне-зимний период, сено разрешается складировать на приусадебном участке не ближе 20 м от всех строений.

**Запрещается:**

 -строить жилые дома, сараи, гаражи и возводить различного вида постройки без разрешения межведомственной комиссии;

- разводить костры и выбрасывать незатушенный огонь и золу вблизи строений.

**2. По электрооборудованию**

- электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж должен производить только опытный электромонтер. Изоляция электропроводки должна периодически проверяться.

- электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

**Запрещается:**

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- завязывать электропровода нитками и веревками, обертывать лампочки бумагой или материей;

- включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей тока;

- заклеивать электропроводку обоями;

- применять самодельные электронагревательные приборы.

**3**. **По отоплению**

- перед началом отопительного сезона все печи и нагревательные приборы должны быть проверены и отремонтированы;

- очистку дымоходов и труб печей производить перед началом отопительного сезона через каждых три месяца в течении всего отопительного сезона;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;

- около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см. на слою асбеста.

**Запрещается:**

- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы и т.д.;

- применять для розжига бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- перекаливать печи, а также сушить дрова, обувь, одежду и другие сгораемые материалы над печами и возле них;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор над ними малолетним детям.

**4**. **Действия в случае пожара**

**ПРИ ПОЖАРЕ:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного адреса;

- до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.