|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№****25 (118)** | **Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области** | **25.11.2014 г.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учредитель:****Администрация МО Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области** | **Наш адрес: 632700 Новосибирская область, Чистоозерный район, с.Шипицыно, ул. Редько,65****Телефон 8(383)6893-192** |
| **Редактор: Макаркина Г.Д.** **Ответственный: Макаркина Г.Д.****Тираж 10 экз.** |

*В НОМЕРЕ*:1. **Требования при реализации продукции подлежащей обязательной сертификации.**
 |

**"Требования при реализации продукции подлежащей обязательной сертификации"**

При проведении плановых/внеплановых проверок ОНД по Чистоозерному району проверяет соответствие продукции подлежащей обязательному подтверждению требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123.(далее ТР о ПБ )

Обязательному подтверждению в форме декларирования подлежат:
1) Вещества и материалы, за исключением:
· строительные материалы;
· отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
· огнезащитные и огнетушащие вещества.
2) Газовые огнетушащие составы, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов;
3) первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей;
4) пожарного инструмента;
5) пожарного оборудования, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных рукавов;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
6) строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
7) материалов специальной защитной одежды;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
8) ковровых покрытий;
9) каналов инженерных систем противодымной защиты.

Обязательному подтверждению в форме сертификации подлежат:

1) переносных и передвижных огнетушителей;
2) пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных рукавов;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3) средств индивидуальной защиты людей при пожаре;
4) средств спасения людей при пожаре;
5) оборудования и изделий для спасания людей при пожаре;
6) дополнительного снаряжения пожарных;
7) порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров и огнетушащих жидкостей (за исключением воды);
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
8) средств пожарной автоматики;
9) аппаратов защиты электрических цепей;
10) строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
11) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
12) средств огнезащиты;
13) конструкций заполнений проемов в противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов;
(п. 13 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
14) инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных систем;
15) дверей шахт лифтов;
16) кабельных изделий, к которым предъявляются требования пожарной безопасности:
а) кабелей и проводов, не распространяющих горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабелей огнестойких;
в) кабелей с пониженным дымо- и газовыделением;
(п. 16 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
17) элементов автоматических установок пожаротушения;
18) автономных установок пожаротушения.

1. Для продукции подлежащей сертификации (декларированию)

1.1 Проверяется наличие сертификата соответствия или декларации соответствия на продукцию подлежащую обязательному подтверждению согласно статьи 146 ТР о ПБ) (основание часть 1 статьи 34 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ № 184-ФЗ» от 27 декабря 2002 года).

1.2 Проверяется соблюдение правил проведения сертификации:

a. сверяется предоставляемый сертификат (декларация) соответствия с производимой (хранимой) реализуемой продукцией;

b. проверяются сроки действия сертификатов (декларации) соответствия;

c. проверяется наличие знака обращения на рынке на продукции прошедшей обязательное подтверждение соответствие ТР о ПБ и (или) на ее упаковке (таре), а также в сопроводительной технической документации (согласно Постановлении правительства РФ от 19.11.03 №696 «О знаке обращения на рынке»);

d. в сертификате соответствия на средства огнезащиты проверяется в графе «Наименование» наличие:

- Наименование средства огнезащиты;

- Значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях;

- Виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях;

- Толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности.

2. Для продукции подлежащей сертификации (декларированию) и другие вещества и материалы

2.1 Проверяется наличие в технической документации на вещества, строительные, кожевенные, и текстильные материалы (паспорт, сертификат (декларация) соответствия, вкладыш, технические условия, инструкция, лейбл и т.д. в любом из перечисленных…) отображение показателей пожарной опасности ( основание - статья 133, статья 134, статья 135, статья 136 ТР о ПБ),

**ОНД по Чистоозерному району.**